**Kuru Hava Sterilazatörü (ETÜV)**

Mikroişlemci kontrollü 240 litre kapasiteli, sıcaklık aralığı +5C/250 °C olan bir cihazdır.



Resim 1. Kuru Hava Sterilazatörü

**Kullanım Talimatı**

* Güç kablosu prize takılır ve aç kapa anahtarı ile cihaza güç verilir.
* Set tuşuna 2 sn’ye basılı tutulur.
* Ok tuşlarıyla çalıştırılmak istenen sıcaklık ayarlanır.
* Deney sonunda aç kapa anahtarında cihaz kapatılır ve güç kablosu prizden çıkarılır.