Bilgisayarı ve Keithley 6485A’yı açınız.

Numunenizi Keithley 6485A cihazına uygun şekilde bağlayınız. Planlanan ölçüm kapsamında deney düzeneğine voltaj kaynağı bağlanacak ise uygun güvenlik devresi sisteme dahil edilmelidir. Cihazdan çıkan çift eksenli kablonun iç iletkeni pozitif (HIGH), dış iletkenini ise (perdeleme iletkeni) negatif (LOW) uç olarak kabul edip ölçüm sisteminde uygun referans noktalarına bağlanmalıdır.

Ölçüm bitince numunenizi çıkarınız. Keithley 6485A cihazını ve bilgisayarı kapatınız.

Bilgisayarda

Masaüstünde Genel Ölçüm Programı.VI isimli program çalıştırılmalıdır. Planlanan deneye özgü ayarlar uygulanıp-programın ara yüzünde gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır-ölçüme başlanabilinir.