**Bu işlem SADECE vakum sistemleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.**

Turbo pompa 1000Hz’e ulaştıktan belirli bir süre sonra ( G4<10-4 mbar iken) G3 vakum ölçer açılır.

SW1 ve SW6 vanaları açılır.

PC’den Yükleme Odası’nın turbo pompası çalıştırılır.