Tank içerisindeki sıvı azot miktarını göstergeden takip ediniz.

Sıvı azot tank basıncını kontrol ediniz (0.5 bar altında olmalı).

Aksi bir durumda laboratuvar görevlisi/sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Sıvı azot tankı kullanımı sonrasında çıkış vanalarını güvenli bir şekilde kapatınız.

Sıvı azot tankı iletim borularının bağlantı noktalarını kontrol ediniz.

Sıvı azot tankı taşıyıcı tekerlekleri kilitleyiniz.

Tahliye vanalarını kontrol ediniz. (2 Adet)

Sıvı azot tankını kullanmadan önce özel koruyucu eldivenleri giyiniz.