**1-AMAÇ**

Hedef aletin tüm canlı formlarından (mikroorganizma) kabul edilebilir düzeyde arındırılması için kullanılır.

**2-KAPSAM**

Buhar basınçlı sterilazyon cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu cihaz talimatlarının uygulanmasından, “Portable Stainless Steel Pressure Steam Sterilizer

Model XFS-280A” cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Portable Stainless Steel Pressure Steam Sterilizer Model XFS-280A” cihazının kullanım talimatıdır.

**5-UYGULAMA**

1. Cihazın kablo bağlantıları kontrol edilir. Su seviyesi kontrol edilir ve eğer gerekiyorsa cihaz içine 0.75 litreye kadar distile veya iyonsuz su eklenir.
2. İlgili malzeme su banyosu içine konulur.
3. Kapak kapatılır.
4. Cihaz aktif hale getirildikten sonra kontrol panelinden istenen sıcaklık ayarlanır.
5. İşlem bittikten sonra cihaz inaktif hale getirilerek gerekli temizlik işlemleri yapılır.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.