**1-AMAÇ**

Numune içeriklerinin sedimantasyon katsayılarına göre ayrıştırılması için kullanılmaktadır.

**2-KAPSAM**

Elektromag santrifüj cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu cihaz talimatlarının uygulanmasından, “Elektromag Santrifüj Cihazı M415M” cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

“Thermomac Drying Oven Model D30” cihazı kullanım talimatıdır.

**5-UYGULAMA**

1. Cihaz kablo bağlantıları kontrol edilir.
2. Cihaz kapağı açılarak kullanılacak numuneler numune havuzuna uygun şekilde ve bulunma

-numuneler arası denge gözetilerek- düzeninde yerleştirilir.

1. Cihazın döndürülme hızı ve süresi ayarlanarak çalıştırılır.
2. Döndürme işlemi bittikten sonra numuneler alınır ve gerekli ise cihaz temizlenir.
3. Cihaz inaktif hale getirilir.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.