Cihazın fişini takınız.

Numuneyi cihazın çenesine yerleştiriniz. Ölçüm hızını programdan belirleyiniz. Ekrandaki sarı renkli start butonuna basınız.

Ölçüm alınıp diğer numuneye geçildiğinde yine aynı simgeye tıklayınız. Bu sefer gelen ekranda next butonuna basınız.

Alınan sonuçlar kayıt edildikten sonra programı kapatınız. Cihaz “Power” OFF konumuna getirip, fişi prizden çıkartınız.

Load cell kalibrasyonu yapınız. Programdan açılan ekranın sağ tarafındaki simgeye tıklayıp, açılan bu ekrana ölçüm alınacak numunenin adı ve gereken değerleri (kalınlık, genişlik, boy gibi) giriniz.

Aynı işlemler ardışık yapılarak diğer numuneler de ölçülür. Ölçüm bittikten sonra yine ölçüm ekranı açılarak save&end butonuna basılıp alınan değerler kaydedilir.

Çekme-eğme-basma ile ilgili uygun aparat ve uygun load celli (numuneyi tutacak çene) cihaza takınız.

Cihazın arkasındaki, power tuşu ON konumuna getirerek çalıştırınız. Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açıldıktan sonra Merlin simgesine tıklayarak programı açınız.