Fırının fişi pirize takılır.

Sıcaklık reji ayarlandıktan sonra aşağı yön tuşu ile “End” bulunur ve enter denir. Bu şekilde program tamamlanmış olur.

“\*” tuşuna basılı tutulur, ana ekrana dönülür. Kırmızı düğmeye ( güç ) basılır.

Programı başlatmak için “\*” ve “run” tuşlarına birlikte uzun basılır.

Fırını kapatmak için önce güç tuşu 0 konumuna getirilir, sonrasında fiş pirizden çekilir.

Prog 1 görüldükten sonra tekrar “enter” tuşuna basılır. Ekrana gelen t.01’e istenilen sıcaklığa çıkış süresi girilir. Enter’a basılır, S.01’e çıkılması istenen sıcaklık değeri girilir ve “enter” denir. İki veya daha fazla aşamalı rejimler için işlemler tekrarlanır.

Sıcaklık rejimini ayarlamak için kontroler ekranında \* ve Ↄ tuşlarına birlikte, ekrana C.1 gelene kadar basılır. C.1, yön tuşları ile 10 yapılır ve Ↄ ( enter ) tuşuna basılır.