1-Cihazın fişini takınız.

2-Cihazın arka panelinde yer alan ‘RF Out’ ve ‘Sync Out’ girişlerine osiloskop bağlantısını yapınız.

3- Cihazın arka panelinde yer alan ‘EXT Trig In’ BNC girişine eğer kullanmanız gerekiyorsa dış sinyal kaynağını takınız. Gerekli değilse doğruca 4. Adıma geçiniz.(Ayrıntlı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

4-Ön panelde yer alan ‘T/R’ veya ‘R’ BNC girişlerine transdüser bağlantısını yapınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

7-İşiniz bittiğinde, ‘PWR’ anahtarını ‘OFF’ konumuna getiriniz. Kablo bağlantılarını sökünüz ve fişleri prizden çekiniz.

6-Ön paneldeki diğer tuş ve anahtarları transdüser spesifikasyonları ve ölçüm parametrelerinize göre cihaz güvenli kullanım sınırları içerisinde ayarlayınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

5-Ön panelde bulunan ‘PWR’ güç anahtarını ‘ON’ konumuna getiriniz.(Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)