Cihazın fişini takınız.

“ON/OFF” düğmesine basarak cihazı açınız.

“Select Process” tuşuna basınız ve yukarı-aşağı tuşları yardımıyla istenilen programı seçiniz.

“Run Mode” tuşuna basınız.

Seçilen programın içinde “Tab” tuşları yardımıyla dönme hızı ve dönme süresi gibi proses değişkenlerini seçiniz.

Kaplama yapılacak yüzeyi cihazın içine, yüzey tam ortada olacak şekilde yerleştiriniz.

Azot gazını açınız (Tüpün üstünde bulunan sağdaki vanayı çevirerek açınız).

Vakum pompasını fişe taknız ve dönel kaplama cihazında bulunan “Vacuum” tuşuna basınız.

Kaplama yapılacak yüzeyi elle tutup, vakumun olup olmadığını kontrol ediniz.

Azot gazını kapatınız (Tüpün üstünde bulunan sağdaki vanayı çevirerek kapatınız.)

Kaplama tamamlandıktan sonra “Vacuum” tuşuna basıp yüzeyinizi cihazdan alınız.

Kapağın üstündeki delikten kimyasalınızı damlatınız ve “START” tuşuna basınız.

Vakumun iyi olduğuna karar verdikten sonra dönel kaplama cihazının kapağını kapatınız.

Vakum pompasının fişini çekiniz.

Cihazı temizleyiniz!

Cihazı “ON/OFF” düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz.