Cihazın fişini takınız

Numuneleri silindir içerisine yerleştirip, silindir pozisyonlamasını yapınız

Numunelerin üzerine ağırlık kütlelerini yerleştiriniz

Aşındırıcı sıvı pompasını aktif hale getiriniz

Silindir pozsiyonlayıcıları aracılığı ile silindirlerin plaka üzerinde son yerleşimi gerçekleştin

Ana motor kumanda panalinden sistemi istenilen dönme devrini ayarlayınız ve motoru “on” konumuna getiriniz

Aşındırma/Parlatma işlemi bittikten sonra ana motoru kontrol ünitesinden kapatınız

Aşındırıcı sıvı pompasını kapatınız

İstenilen yüzey elde dilmediyse 5. basamağa tekrar gidin