Cihazı temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.

Cihazı fişe takınız.

Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyiniz, kurulayınız ve elektrolit çözeltisi içerisinde muhafaza ediniz.

Elektrodu çözeltinin içerisine daldırınız, ekrandaki pH değerini okuyunuz.

Uzun süre kullanılmadıysa kalibre ediniz. ( Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız)

Cihazı arkasındaki On/Off düğmesine basarak açınız.

Cihazı On/Off düğmesine basarak kapatınız ve fişi çekiniz.