Öğütülmesi/karıştırılması istenen tozları öğütme kapları içerisine bilyeler ile birlikte yükleyiniz.

Cihazın fişini takınız ve soğutma suyunun cihazı çalıştırmadan önce berrak olduğundan emin olunuz.

Soğutma suyu yeterince temiz değil ise soğutma suyunu cihaz arkasında yer alan hazneyi temizleyiniz.

Cihazın kontrol ünitesi üzerinden kapağını açınız ve öğütme kaplarını cihaz içerisine sıkıca yerleştiriniz.

İşlem tamamlandıktan sonra soğutma suyunu kontrol ediniz yeterince temiz değil ise değiştiriniz.

Öğütme/karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra cihazın kontrol ünitesinden kapağını açınız ve öğütme kabını çıkarınız.

Cihaz çalışırken operatör haricinde cihazın yanına yaklaşmayınız.

İstenilen öğütme devrini öğütme süresini ayarladıktan sonra cihazın kapağını kapatınız ve öğütme işlemini yapınız.