Cihazın su haznesini su ile doldurunuz.

Hassas kesici diski yerine takınız ve vidasını sıkınız.

Kesilecek numuneyi cihazın numune tutucu aparatına yerleştiriniz. Tutucu üzerindeki vidaları alyan anahtar ile sıkınız.

Kesme işlemi tamamlandıktan sonra hız düğmesini saat yönünün tersi yünde çevirerek diskin dönmesini durdurunuz. Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri ‘’0’’ konumuna getiriniz.

Numuneyi diskin üzerine yavaşça bırakarak kesme işlemini yapınız.

Cihazın yanında bulunan güz kaynağı ve elektronik kontrol ünitesinin elektrik kablosunu prize takınız.

Elektronik kontrol ünitesi üzerindeki şalteri ‘’1’’ konumuna getiriniz. Hız ayar düğmesini çevirerek diskin dönme hızını ayarlayınız.

Güç kaynağının fişini prizden çıkartınız.