Koruyucu gözlük ve eldiven takınız.

Varyak bağlantı kablosunu izolasyon trafosuna bağlayınız.

İzolasyon trafosu güç kablosunu prize takınız.

Birleştirilmesi düşünülen tel veya benzeri malzemeleri gerekli görülmesi halinde yalıtkan tabana yerleştiriniz.

Varyak üzerinde bulunan güç ayırı düğmesini arzu edilen değere çeviriniz.

Akımın geçeceği bakır telli kaynak ucunu birleştirilmesini istediğinin bölgeye dikkatlice dokundurunuz.

Varyak üzerinde bulunan güç ayar düğmesini “sıfır” konumuna getiriniz.

Varyakta biriken yükü boşaltmak için yalıtkan malzeme üzerinden bulunan metal bölgelere bakır telli ucu dokundurunuz.

İzolasyon trafosu güç kablosunu prizden çıkarınız.

Varyak ve izolasyon trafosu bağlantılarını ayırınız.

Cihaz kullanımı öncesi Doç. Dr. Mehmet Tarakçı ile iletişime geçiniz.