Bilgisayar, soğutma ünitesi ve kaplama cihazının prizlerini takınız.

Tüm havalandırmaları açınız.

Bilgisayarı açınız.

Soğutma ünitesinin On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Kaplama cihazının güç kaynağı üzerinde bulunan On/Off düğmelerine basınız.

Bilgisayar ekranında “Termoarc” isimli program açınız.

Kaplama cihazında bulunan çelik kazan içerisine daha önce hazırlanan elektrolitik çözeltiyi boşaltınız.

Elektrolitik çözeltinin uygun sıcaklık değerleri olan 13-17° C gelmesini bekleyiniz. (“Termoarc” programı üzerinde sıcaklığı kontrol ediniz)

Daha ayrıntılı bilgi için: Araş. Gör. Sezgin Cengiz ile iletişime geçiniz. (Oda 115, dahili 2688, eposta: scengiz@gtu.edu.tr)

Kazanın temizlenmesi için mevcut temizleme fırçası ve su kullanınız.

 basarabasınız.

Kazanın temizlenmesi için mevcut temizleme fırçası ve su kullanınız.

 basarabasınız.

Kaplama işlemi sonunda kazandaki elektrolitik banyoyu, kazan altında bulunan tahliye vanası ile boş bir kaba boşaltınız.

 basarabasınız.

Kaplama işlemi bitiminde tüm cihazların On/Off düğmelerine basarak kapatınız.

 basarabasınız.

İşlemi sonlandırmak için ise “finish” düğmesine basınız.

**Acil durumlarda tüm cihazların gücünü kesmek için ACİL DURUM BUTONUNU kullanınız.**

“Termoarc” programı üzerinde arzu edilen kaplama parametreleri girilerek “start” düğmesine basınız.

Kaplama cihazı içerisindeki elektrolitik kazan üzerinde bulunan numune tutucuya kaplanacak malzemeyi yerleştiriniz.