Cihazın fişini takınız.

Cihaza bağlı bilgisayarı açın.

Güç kaynaklarını sigortasını kaldırınız.

Osiloskobu, feneri ve çeker ocağı çalıştırınız.

Kaplama işlemi bittikten sonra güç kaynağını, osiloskobu, bilgisayarı ve çeker ocağı kapatınız ve fişlerini çekiniz.

Bilgisayardan elektrospark programını açın ve gerekli ayarlamaları yapın. Prosesi başlatın.