Cihazın sigortalarını kaldırın.

Cihaza bağlı bilgisayarı açın. Cihazın altında bulunan soğutma sistemini aktif hale geitirin.

Güç kaynaklarını on/off tuşuna basarak açın.

Önceden hazırlanmış ve havuza dökülmüş olan elektrolitiin içerisine numuneyi yerleştirin.

Bilgisayardan micro arc programını açın ve gerekli ayarlamaları yapın. Çeker ocağı çalıştırın. Karıştırıcı sistemi aktif hale getirmek için kompresörü açın. Prosesi başlatın ve cihazdan mümkün olduğunca uzakta bekleyin.

Kaplama bittikten sonra gerekli şalterleri indirip cihazı banyodan çıkarın.

Bilgisayarı, soğutma sistemini, kompüresörü, çeker ocağı, güç kaynaklarını kapatın ve sigortaları indirin.