Cihazın sağ yan tarafında bulunan kırmızı düğmeyi Açık konuma getirin.

Okunmak istenilen dalga boyu seçildikten sonra READ düğmesine basınız

Okunacak plate okuyucuya yerleştirilir

Cihazın bağlı olduğu bilgisayarı açın ve yazılımı çalıştırın