Cihaz şebeke suyuna hat alma vanası ve t aparatı ile bağlanır.

Cihaz elektrik prizine takılır.

Ulaşılmak istenilen saf su iletkenlik değeri 18,2 MΩxcm ‘dir ve cihaz bu değeri gösterdiğinde distile su alınır.

Saf su alma işlemi bittikten sonra cihaz su almaya devam ediyorsa kapatılmaz.

Su alma işlemi bittikten sonra cihaz kapatılır.