Geri kalan çözücü eklenir ve çözelti hazırlanmış olur.

Tam çözünme gerçekleştikten sonra içerisindeki manyetik balık manyetik çubuklar ile çıkarılır.

Isı ve hız düğmelerinden gerekli ayarlama yapılır

Önce yavaş hız ile başlanır ve istenilen hıza ayarlanı

Karıştırılması istenilen çözelti 3/4 kadar sıvı ilke hazırlanır ve içine manyetik balık konulur.

Cihazın sağ yan tarafında bulunan kırmızı düğmeyi Açık konuma getirin.