Pipetin üst kısmında bulunan hacim ayarlama kısmı

sağa ya da sola çevrilerek, çalışılmak istenen miktar

alt kısımdaki hacim göstergesine bakılarak ayarlanır.

Uygun boyuttaki tek kullanımlık pipet

ucu el değmeden pipete takılır.

Pipetin üst kısmındaki çekme boşaltma butonuna ilk kademeye kadar basılır ve çalışılan sıvı içerisine basılı şekilde ve dik konumda pipet daldırılır.

.

Buton yavaşça yukarı doğru çekilirken sıvı pipet ucuna alınır.

Uç atıcısına yavaşça basılarak kullanılmış pipet ucu atılır.

Çekme boşaltma butonunda ikinci kademeye kadar yavaşça basılarak çekilen sıvı boşaltılır.