Cihazın adaptörünü prize takınız

Cihazın arkasında bulunan ON/OFF düğmesii ON konumuna getirerek açınız

Cihazın arkasındaki düğmeyi OFF konumuna getirin ve fişi prizden çıkarın

Probu tekrar koruma solüsyonunun içine koyun

Ölçüm bittikten sonra probu distile su ile yıkayın ve kurulayın

pH’sı ölçülecek solüsyonun içine daldırınız ve sayılar sabitlenene kadar bekleyin

pH probu içinde bulunduğu koruma tamponu içinden çıkarıp distile su ile yıkayın ve kurulayın

Cihazın kendini test etmesini bekleyin ve bitmesini bekleyin