Cihazın fişini takınız.

Önce bilgisayarı ardından cihazı arkasında bulunan açma kapama tuşundan açınız.

“Light Cycler 480” yazılımına giriniz (Kullanıcı:Admin, Parola: Light Cycler 4801)

Cihazı kapatınız.

İşlem sona erdikten plate’inizi içeriden alıp kapağı kapatınız. Sonucunuzu da aldıktan sonra yazılımdan çıkınız.

Uygun ayarlamaları yaptıktan sonra cihazın ön panelinde bulunan “Plate” tuşu ile açılan bölmeye üzerine seal kapatmış olduğunuz plate’i yerleştiriniz. Ardından aynı tuş ile kapatınız

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-