Cihazın fişini takınız.

Cihazın yan tarafında bulunan şalter ile cihazı açınız. Müzik ile birlikte açılan dokunmatik ekranın gelmesini bekleyiniz.

Kullanacağınız rotoru kapağı açarak yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

Dokunmatik ekrandan RPMI/Sıcaklık vb değerleri ayarlayıp soğutmak için “Vacum” tuşuna basınız.

Rotoru kutusuna koyarak kaldırınız ve cihazı kapatınız.

Vacum düştükten sonra “Vacum” tuşuna basıp örnekleri alınız.

Vacumun düşmesini bekleyiniz (500’ün altında olmalı). Eğer düşmüyor karşılıklı koyduğunuz örnekleriniz eşit değildir.

Uygun koşulları sağladıktan sonra ağırlıkları birbirine eşit olanları (virgülden sonraki 3 basamağın aynı olması gerekir) karşılıklı olarak yerleştirip rotorun ve cihazın kapağını kapatınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-