Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile açınız

 Kapağı açmak için ayak pedalına basınız.

Uygun rotoru seçerek motor miline yerleştirin. Numunelerinizi cihaza uygun tüpler içerisinde ‘**DENGELİ**’ şekilde yeleştiriniz. Rotor kapağını çevirerek sıkınız. Cihazın kapağını kapatınız.

Mutlaka ultrasantrifüje uygun tüp kullanınız ve numunelerinizi dengeli yerleştirmeden önce hassas terazide tartarak eşit olduklarından emin olunuz.

Başlatmak için önce ENTER sonra START tuşuna basınız.

ROTOR panelinden rotor tipini seçiniz. SPEED butonundan RPM/RCF değerini giriniz. TIME butonundan süreyi girip, TEMP butonundan sıcaklığı ayarlayınız. Seçimlerinizi kaydetmek için ENTER tuşuna basınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
|  Araş. Gör. Türkan ÇAKAR | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-