|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BECKMAN COULTER ALLEGRA 25R SANTRİFÜJ CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0277 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız |

|  |
| --- |
| Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Cihaz üzerinde rotor, hız, zaman ve sıcaklık bilgilerini ayarlayınız. Ayarları “ENTER” tuşuna basarak onaylayınız  |

|  |
| --- |
| Kapağı “OPEN DOOR” tuşuna basarak açınız ve malzemelerinizi cihaza dengeli bir şekilde yerleştirerek kapağı kapatınız |

|  |
| --- |
| “START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız |

|  |
| --- |
| İşlem bittikten sonra “OPEN DOOR” tuşuna tekrar basarak kapağı açınız ve malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız |