|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BIO-RAD ECONO GRADIENT PUMP CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0283 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Önce pompanın tüplerini takınız |

|  |
| --- |
| Monitör, kaydedici ve fraksiyon toplayıcı ile bağlantıları kurunuz |

|  |
| --- |
| Daha sonra cihazın altında bulunan “POWER” tuşunu “I” konumuna getiriniz ve cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Pompanın akış hızını kalibre ediniz |

|  |
| --- |
| Uygun program seçiniz |

|  |
| --- |
| “RUN” tuşuna basarak programı başlatınız. Çalışma bitiminde cihazın altında bulunan “POWER” tuşunu “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız |