|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HERAEUS HERA SAFE HS 12 STERİL KABİN CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0292 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Çalışma alanını oluşturan kabin tablasını çalışmaya başlamadan önce tamamen temizleyiniz. Bu aşamada varsa önce kabin içindeki her türlü eşyayı boşaltınız. Çalışma öncesinde ve çalışma tamamlandığında uygun dezenfektan (derişik zefiran ve benzeri solusyonlar ve/veya ultraviyole) ile tablayı temizleyiniz |

|  |
| --- |
| Kontrol panelinin üst kısmında bulunan dönebilen güç/işlev düğmesini “I” konumuna getirerek cihazı açınız. Bu durumda cam panel belli bir güvenlik seviyesine kadar açılabilmektedir. Bu seviyenin üstünde cihaz alarm vermeye başlar. Alarmı panelin alt kısmında bulunan sağdan ikinci düğmeye basarak susturunuz |

|  |
| --- |
| Güç/işlev düğmesi 3. konuma getirildiğinde ise cam panel istenen yüksekliğe kadar açılabilir. Cam paneli, kontrol panelinin alt kısmında bulunan en sağdaki ok tuşlarını kullanarak istenilen yüksekliğe ayarlayınız. Cam panel güvenli bir yükseklikte ise ok tuşlarının hemen solunda bulunan sarı ışık yanar. Güvenli yüksekliğin aşıldığı durumlarda ise beyaz ışığın hemen altında bulunan kırmızı ışık yanmaktadır |

|  |
| --- |
| Çalışma bitiminde, önce çalışma materyalini itina ile toplayınız, sonra kabin içine yüzey sterilizasyonu yapınız |

|  |
| --- |
| Cam paneli kontrol panelinin alt kısmında bulunan en sağdaki ok tuşlarını kullanılarak indiriniz |

|  |
| --- |
| Daha sonra kontrol panelinin üst kısmında bulunan güç/işlev düğmesini “0” konumuna getirerek cihazı kapatınız |