|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PRECISA 1200C HASSAS TERAZİ CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0295 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Teraziyi açmak için “ON/OFF” tuşuna basınız |

|  |
| --- |
| Ekranda sıfır rakamını gördükten sonra tartımda kullanılacak kabı boş olarak terazinin tablasına koyunuz. Ardından “T” tuşuna basarak kabın darasını alınız |

|  |
| --- |
| Tartmak istediğiniz malzemeyi kabın içerisine koyunuz ve tartım işlemini gerçekleştiriniz |

|  |
| --- |
| İşlem sonrası “ON/OFF” tuşuna basarak teraziyi kapatınız |