|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KURU HAVA KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0310 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Tüp üzerindeki ana vanayı açma yönüne çeviriniz ve göstergedeki gaz ibresi oynadığında çevirmeyi bırakınız |

|  |
| --- |
| Alttaki vanayı açma yönüne çevirerek, gazın gelişini kontrol ederek gazı ayarlayınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde sırası ile ana vanayı ve alttaki vanayı kapatınız |