“Steath” tankına filtreli Sheath sıvısıile doldurunuz ve “Waste” tankını boşaltınız

Vakum cihazının On/Off düğmesine basın

“Sheath” takındaki basınç göstergesinin 20 ile 30 arasında olduğundan emin olun

Cytometry cihazının On/Off düğmesine basın

Analiz bittikten sonra cihazı su ile yıkayınız ve ilk 3 adımı tersten takip ederek cihazı kapatınız

8 peakbead boncukları ile lazer ayarlarını yapınız.

Yazılımdan “8 peakbead” kalıbını açınız

Bilgisayarı açın ve masaüstündeki yazılımı açın