Prizlerin anahtarını açınız

“Leica CTR advance” ve Floresan Kontrol panelindeki On/Off düğmelerine basınız

Bilgisayarı açınız

Bilgisayar açıldıktan sonra masaüstü ekrandaki “LASX” yazılımı açınız

Adımları tersten takip ederek mikroskobu kapatınız ve örtüsünü örtünüz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Öğr. Gör. Metin ÇETİN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |