Cihazın ön panelinde yer alan “ON” düğmesine basarak cihazı açınız ve cihazın kendini test etmesi için kısa bir süre bekleyiniz.

“FAN” tuşuna basarak laminar akımı başlatınız. Akım hız göstergesini kontrol ediniz. Gösterge 9’u göstermelidir.

“FL” tuşuna basarak kabin içi ışığı açınız.

Çalışma bitiminde “OFF” düğmesine basarak kabini kapatınız.

Kabin kapağını işaretli yere kadar kaldırarak çalışmanızı başlatınız.

Çalışma bitiminde kabin kapağını kapatınız. UV sterilizasyon için ön panelde bulunan “UV” tuşuna basınız.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |
| Araş. Gör. Emrah ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |
|
|