Cihazın fişini takınız ve düğmesinden açınız.

Cihaz içerisinde **A** (üst) ve **B** (alt) olmak üzere iki adet çekmece bulunmaktadır. İstenilen çekmece(ler) yerinden çıkarılarak transfer edilecek jel-membran paketini aşağıdaki sıra ile yerleştiriniz:

**ÜST / KAPAK (-)**

KURUTMA KAĞITLARI VEYA SÜNGER PED

JEL

MEMBRAN

KURUTMA KAĞITLARI VEYA SÜNGER PED

**ALT / KASET TABANI (+)**

Çekmeceleri yıkayarak temizleyiniz. Tamamen kuruduktan sonra yerine geri yerleştiriniz.

Transfer işlemi sonlandıktan sonra cihazı kapatarak fişini çekiniz.

Protokol ile ilgili seçimler ve düzenlemeler yapıldıktan sonra“Run” seçeneğine denk gelen tuşa basıldıktan sonra jel-membran paketinin yerleştirildiği çekmecenin seçimi ve transferin başlaması için **A** veya **B** tuşlarına basınız.

“**List**” seçeneği altına denk gelen tuşa basarak menüye giriş yapınız. Daha önce kaydedilmiş protokoller için “**User**”, BioRad tarafından hazırlanmış protokoller için ise “**Bio-Rad**” seçeneklerine denk gelen tuşlara basarak alt menülere giriş yapınız.

**NOT:** Listelerde size uygun program yok ise “**New**” seçeneğine denk gelen tuşa basarak menüye giriş yapınız. Volt (V), Amper (A) ve Süre (MIN) ile ilgili parametreleri girerek programınızı uygun bir isimle kaydediniz. Gerektiğinde daha önceden kaydedilmiş veya hazır protokollerdeki parametreleri değiştirmek için ise “**Edit**” tuşu kullanılabilir.