Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesinden cihazı açınız.

“Open” düğmesine basarak ısıtılacak örneği tablaya yerleştiriniz.

Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

İşlem tamamlandıktan sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hürmüz CEYLAN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |