Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak açınız.

Kullanılacak kaseti cihazdan çıkararak iki kısma ayırınız.

(+) elektrod kaseti (anot), Whatmann kağıdı, blot, jel, Whatmann kağıdı, (-) elektrod kasedi (katot) sırasıyla olacak şekilde transfer kompleksi oluşturunuz.

Kasetin üst kısımda bulunan yeşil düğmeyi çevirerek sıkıca kapatınız.

Kaseti TurboBlot cihazına yerleştiriniz.

Süre ve volt ayarlarını yapınız.

Cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

Kaseti yerinden çıkararaktransfer kompleksiniayırınız.

Kasetleri distile su ile yıkayarak kurumaya bırakınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Türkan ÇAKAR | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |