Çalışma sonunda çalışma alanını temizleyip cihazın “Start/Pause” tuşuna basarak cihazı kapatınız.

“Start/Pause” tuşuna basarak sonikasyonu başlatınız.

Sıcaklık kontrolünü soldaki düğmeden “aşağı/yukarı” yönünde basarak sağlayınız.

Sıcaklık kontrolünü soldaki düğmeden “aşağı/yukarı” yönünde basarak sağlayınız.

Su haznesini distile su ile doldurunuz.

Cihazın fişini takınız.