Cihazın ve bağlı bilgisayarın fişini takınız.

Analiz sonunda cihazı mobil faz ile en az 10 dakika boş çalıştırıp, On/Off düğmesine bakarak kapatınız.

Kullanmadan önce cihazın iç kanallarını temizleyiniz.Autosampler içerisindeki örnek yükleme portuna örnekleri yerleştiriniz. Yürütmeyi başlatınız.

Analiz için kullanılacak mobil fazı degaze ediniz ve kullanılacak hatta bağlayınız. Kolonu cihaza bağlayınız.

CMB, LC, Autosampler Modüllerinin,kullanılacak dedektörün ve fırının On/Off düğmesine basınız.

Cihaza bağlı bilgisayarın On/Off düğmesine basınız.