Tüp üzerindeki ana vanayı açma yönünde çeviriniz.

Orta vanayı hafifçe açma yönünde çeviriniz ve göstergedeki

gaz ibresi oynadığında çevirmeyi bırakınız

Çalışmanız bittiğinde her iki vanayı da kapama yönünde kapatınız

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Dr. Özlem AKKAYA | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |