Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Reostayı kullanarak istenilen çalkalama hızını ve zamanı ayarlayınız.

Çalkalanacak malzemelerin sıkıca sabitlendiğinden emin olduktan sonra başlatmak için reostaya basınız.

Çalışmanız bittikten sonra on/off tuşu ile cihazı kapatınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Dr. Özlem AKKAYA | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |