Cihazın fişini takınız.

En sağdaki butonu çevirerek “0” dan “I” konumuna getiriniz.

[[1]](#footnote-1)

Ekranda “SP1 Temperature” yazana kadar tuşuna basınız ve “SP1 Temperature” yazısı ekranda belirince yukarı ve aşağı tuşlarıyla istenilen sıcaklığı seçiniz.

tuşuna basarak tarih ve saatin yazdığı ekrana geliniz. Bu sırada göstergenin gösterdiği sıcaklık mevcut sıcaklıktır. İstenilen sıcaklık göstergede belirince etüv ısınmış demektir.

Numunenizi etüvün içine yerleştiriniz ve etüvün kapağını kapatınız.

En sağdaki butonu çevirerek “I” den “0” konumuna getirip cihazı kapatınız.

İşlem tamamlanınca en soldaki kolu “VAC. OFF” a getiriniz ve “AIR” vanasını yavaşça sola doğru çevirerek vakumu boşaltınız.

EVET

HAYIR

Sistem vakumlu mu kullanılacak?

Eğer numunenizi vakuma almak istiyorsanız; en solda bulunan kolu “VAC. ON” a getiriniz ve “AIR” vanasını sağa doğru çevirerek kapatınız. Vakum pompasını fişe takınız ve “ON/OFF” düğmesinden açınız. Basınç ibresi istenilen değere geldiğinde vakum pompasını “ON/OFF” düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz.

1. [↑](#footnote-ref-1)