Önceden hazırlanmış olan çözeltiyi test haznesinin içine boşalt.

Sıcaklık ayarlı ısıtıcının düğmesine basarak cihazı çalıştır.

İstenen su sıcaklığı ayarını yukarı ve aşağı tuşları ile gir ve “OK“ tıkla.

Bilgisayarı aç ve cihazın önündeki düğmeden cihazı aç.

“VoltaMaster“ 4 çift tıkla.

“ File -> New Sequence “

“Setting -> Instrument Set Up“

“ PGZ 301“ seç. “Test -> OK “

“Settings -> Cell Set Up“ Burada gerekli parametreleri gir.

“ OK“ Tıkla.

“Sequence -> Sequence Edition -> “ Gerekli analiz türü “ seçilir.

“Start” tıkla ve analiz dosyasının adını gir.

Deney tamamlandıktan sonra cihazı ve bilgisayarı kapat.

“ File -> New Sequence “

“ OK“ Tıkla.

Bilgisayarı aç ve cihazın önündeki düğmeden cihazı aç.

Numuneyi analizi yapılacak alan dışarıda kalacak şekilde plastik contayla çalışma elekroduna yerleştir. (Sızdırmazlık önemli)

Referans ve kalomel elektrotları test haznesinin içine yerleştir.