Cihazın fişini takınız.

Güç düğmesine basarak cihazı açınız.

Kalibrasyon gerekli mi?

Probu; pH değeri 4.01 olan tampon çözeltiye daldırınız.

Ekranda CFM yazısı görülene kadar bekleyiniz, görüldükten sonra CFM tuşuna basınız.

Probu çözelti içerisine daldırınız ve ekrandaki pH değerini okuyunuz.

Çalışma bittikten sonra probun ucunu temizleyiniz ve kurulayınız.

Probu elektrolit çözeltisi içerisine daldırılırınız.

Probu; pH değeri 7.01 olan ikinci tampon çözeltiye daldırınız.

CAL tuşuna basılarak ölçüm moduna geçiniz.

Güç düğmesine basarak cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.

Ekranda CFM yazısı görülene kadar bekleyiniz, görüldükten sonra CFM tuşuna basınız.

Probu; pH değeri 10.01 olan üçüncü tampon çözeltiye daldırınız.

Ekranda CFM yazısı görülene kadar bekleyiniz, görüldükten sonra CFM tuşuna basarak kalibrasyonu kabul ediniz.

EVET

HAYIR