Cihazın fişini takınız.

“ON/OFF” düğmesine basarak cihazı açınız.

Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.

“T” (Tare) tuşuna basarak kabın darasını alınız.

Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.

İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.

“ON/OFF” düğmesine basarak cihazı kapatınız.

Cihazın fişini çekiniz.

Terazinin içini temizleyiniz.