Bilgisayardan programı çalıştırınız. NETZSCH DIL402 fırın bölmesini sağa doğru iterek açınız. Hazırladığınız silindir şeklindeki numuneyi hazneye yerleştiriniz ve sola doğru iterek fırını ilk konuma getiriniz.

Ölçüm için gerekli koşulları ayarlayarak programı çalıştıra ölçüme başlayınız.

Ölçüm bittikten sonra fırının soğumasını bekleyiniz. Isı oda sıcaklığına düştüğünde fırını sağa doğru iterek açınız ve numuneyi çıkartarak fırını tekrar sola doğru iterek kapatınız.

İşlem bitince önce bilgisayardan programı kapatınız. Sonra cihazın güç kaynağındaki On/Off düğmesini “Off” konumuna getiriniz ve fişini çekiniz.

Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesini “On” konumuna getiriniz.