Bilgisayardan programı çalıştırınız. STA 449F3 CİHAZININ sağ tarafındaki emniyet düğmesi ile beraber lifting device yukarı tuşuna aynı anda basılı tutarak hazneyi yukarı kaldırınız. Numuneyi ve referansı koyacağınız iki crucible’ a öndeki numune arkadakine referans maddeyi 10-20 mg olacak şekilde koyunuz. Hazneyi sağdaki emniyet düğmesi ile lifting device aşağı tuşuna aynı anda basılı tutarak kapatınız.

Ölçüm için gerekli koşulları ayarlayarak programı çalıştıra ölçüme başlayınız.

Ölçüm bittikten sonra fırının soğumasını bekleyiniz. Isı oda sıcaklığına düştüğünde hazneyi aynı şekilde yukarı kaldırarak crucible’ ları temizleyin veya yenisini koyunuz. Hazneyi kapatınız.

İşlem bitince önce bilgisayardan programı kapatınız. Sonra julabonun düğmesini “0” konumuna alınız. Cihazın arkasındaki On/Off düğmesini “Off” konumuna getiriniz ve fişini çekiniz.

Cihazın fişini takınız.

Cihazın arkasında On/Off

düğmesini “On” konumuna getiriniz.

Julabo banyonun düğmesini “on”

Konumuna getiriniz.