Bilgisayardan programı çalıştırınız. Hydro-2000G ünitesine 1Lt saf su koyunuz.

Ölçüm için gerekli koşulları ayarlayarak programı çalıştırınız. Cihaza yeterli miktarda hazırladığınız süspansiyon halindeki numuneyi ilave edin ve ölçüme başlayınız.

 Ölçüm bittikten sonra Hydro-2000G ünitesindeki suyu boşaltın ve iki defa sistemi yıkatınız.

Hydro-2000G ünitesinin kapağı kapattıktan sonra önce bilgisayardan programı kapatınız. Sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.

 Cihazın fişini takınız

 On/off düğmesine basılı tutarak açınız