LCD ekrandan frekans değerlerini okuyunuz.

Aynı frekans değerini 6-7 kere görürseniz o frekans değerini alınız.

Frekansı ölçebilmek için probu numunenizin hemen yanında tutarken tokmağa salınım hareketi yaptırarak, numunenize yavaşça vurunuz.

Numunenizi cam tabla üzerindeki desteklerin üzerine yerleştiriniz.

Frekans ölçüm probunu cihaza bağlayınız.

Cihazı Kapatınız.

Cihazın fişini takınız.

Cihazı güç düğmesini kullanarak açınız.

Numuneniziniz elastik modülüsünü hesaplamak istiyorsanız, Sertlik cihazının bilgisayarını açarak “Elastik Modülüs” programına girip, numunenin boyut değerleri, yoğunluğu ve frekans ölçüm cihazından elde ettiğiniz frekans değerini girerek elastik modülüsü hesaplayınız.