Hortumu sistemden çıkartıp, cihazın fişini çekiniz.

Cihazın arkasındaki tuşa basarak “I” konumuna getirip cihazı çalıştırınız.

Vakum işlemi bitince tuşu ‘O’ konumuna getiriniz.

Cihaz fişini takınız.

Cihazın ucundaki hortumu vakum uygulanacak sisteme bağlayınız.